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液晶回转试验机控制系统
QZD-YH型
使用说明书
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唐山市丰润区沙流河田喜机电加工服务部

地址:河北省唐山市丰润区沙流河镇        手机（微信）：13131542711

开户行:农行唐山市丰润支行              账号: 50701601040000280

电话(传真):  0315-5567035               联系人:马宝田  马俊喜

网站：www.tstxjd.com                   电子邮箱：tstxjd@126.com

2024年11月

前  言
QZD-YH系列液晶触控屏回转试验机控制系统是我厂根据广大用户的要求,全新设计的一款高端回转机控制系统。本系统轻松实现了高可靠的数字化控制和良好的操作性能，同时可实现回转参数的自动记录和打印。本机可根据用户要求自由改变配置，可轻而易举增加新功能，除了用于普通砂轮回转机，亦可用于其它非砂轮产品（如百叶片、钢丝轮、锯片等）的回转机。
QZD-YH系列液晶触控屏回转试验机常用控制系统常用型号：

1、QZD-YH1型，变频器功率≤22kw。使用三相交流 380v（不带零线）电源。琴式电控箱。

2、QZD-YH2型，变频器功率≤30kw。使用三相交流 380v（不带零线）电源。立式电控箱。

3、QZD-YH3型，变频器功率≤55kw。使用三相交流 380v（不带零线）电源。立式电控箱。

 使用前特别注意

1、安装使用本控制系统前必须详细阅读本说明书和增补功能说明文件，如有不明之处或其他问题请及时于本厂联系。

2、本控制系统重量较大，搬运时请注意不要摔、撞或强烈震动。倾斜≤30度。

3、本控制系统应安装在室内固定的基础上，注意操作方便及通风良好。附近不能有导电尘埃和能腐蚀金属或破坏绝缘的气体。机体上的散热孔应保持畅通。

4、本控制系统使用三相交流 380v电源，电压范围 380v±10％，频率50-60Hz。查阅机器最大电流，配线时应考虑电源的负载能力。

5、在本控制系统与电源之间要独立安装空气开关或漏电保护器，作为机器的总电源开关使用，断开后机器能与电源彻底隔离。为了人身安全，本控制系统外壳必须可靠连接所配回转机外壳，所配回转机应装地线并可靠接入大地。

6、没有本厂允许，用户不应自行拆卸本系统各部件，以免造成触电危险或损坏设备。

  主要特点与性能

1、基于本厂最新开发的串行总线技术（tstxjd-1协议），多微机子系统联合工作，可扩展性极强。常用子系统包括上位机子系统、机体子系统、单点负荷试验子系统、三点负荷试验子系统、冲击试验子系统、无线转接子系统等，最多可16个子系统联合工作。每个子系统都内置了微机芯片，可以独立完成本子系统的工作，并且在上位机子系统微机芯片的指挥下，进行子系统间高效数据通讯，大幅度提高整个系统处理能力，机器性能也得到大幅度提升。另外维修和升级也特别容易，只需要把坏的（或低端的）子系统拆下，换上好的（或升级的）子系统就行了。

2、8寸彩色液晶触控屏，多窗口任意切换，中英文双语。能够显示回转曲线，显示各种运行数据、故障码等。可设置双S曲线和二级加速曲线，并可显示出实时运转曲线。

3、LED数码管清晰显示主轴转速和时间。时间

4、支持直流电机驱动的自动磁卡，在装卸砂轮时自动锁死主轴，稳定可靠。

5、支持回转箱门电子闭锁，有效避免了运转时箱门被无意打开而造成的事故。

6、可支持主轴和电机同时测速，轻松实现皮带打滑、掉带、皮带轮变比错误等故障处理。转速可测量范围达20～99999转/分，精度高于±0.1％，分辩率高达±1转/分。
7、采用液晶触控屏输入砂轮直径、线速度、检测倍率，可自动计算出转速。若输入转速值，可反向计算出线速度。设定转速精度±1转/分。

8、延时时间范围0～999秒或0～999分钟，误差≤±0.1％，高亮数字LED同时显示主轴转速和当前运行时间。

9、完整的故障报警及处理功能，方便故障点判断及维修。涵盖砂轮破碎、振动过大、按停钮、箱门打开、分机丢失、设置超值、磁卡错误、皮带轮变比错误、皮带打滑掉带、电机超温、变频器故障、负载过大等故障。

10、所有闭锁开关均为无接触的电子接近开关，防尘、防腐、防油污，寿命长，可靠性极高。

11、破碎传感器采用浮动检测技术，有效提高了检测灵敏度和抗干扰性能。灵敏度可设定。
12、内嵌宽幅打印机，纸宽80mm。随时打印回转数据。

13、全自动运转、高度智能化。自动生成加减速曲线并自动启动、恒速、延时、制动，破碎自动制动并记录显示，记录仪自动打印，自动故障检测并处理。用户只需按一下启动钮既可。
  操作详解

一、控制器操作

1、控制箱内设置总电源开关，合上此开关，控制器内变频器得电并进入待命状态。

2、打开面板上的操作电源开关，控制器进入系统准备状态，转速和时间LED均闪动，并且故障码为1。此时机器不能运转，需按启动钮1次可进入工作状态。
3、点击液晶显示器上面的“帮助”标签后，见下图：
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4、点击图片上相应区域后，进入详细说明页面。见下图：
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5、简明模式及砂轮回转参数设定方法说明
6、专业模式及砂轮回转参数设定方法说明
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7、运行参数设置说明
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8、打印数据详解
[image: image13.png]FE-ITENL -2-

s R dEw -
Hhvs 3 10 4

paiss
n

X L RN

ﬁ_“ 00000 00101 00145 00298 00513 00785 01121 01519 01563 02413
B} [ 9610: 02660 03308 03757 04206 04653 05102 05550 05983 06352 06647
5871 07035 07133 071747181 Bov101%7161%07181%7161%07162

'0?1&1'071&2'07181'07132'071 i
0040:  F7181%07181807150 07062
0050: 04876 04427 03979 03524 0307
0060:

=
=1

],E





9、设置好砂轮回转参数后，在待机状态下准备回转测试：

（1）、启动加速状态

①、打开前门，如果主轴没有转速，则磁卡自动固定主轴。装好砂轮并关闭前门后，磁卡自动返回。

②、如果上次回转砂轮已经破碎，破碎指示灯亮，并且显示故障码60。此时如想继续下次回转操作，需按一下复位钮，系统则复位，再按启扭方可启动运行。

③、在待机状态下，按打印钮可打印上次回转数据。打印模式可提前设定好。
④、在前门关闭并没有破碎或报警时，按下启动扭则进入启动加速状态，启动灯亮，主轴开始自动加速。

（2）、启动加速状态

①、按下停止扭，系统将进入制动状态，制动灯亮，主轴开始自动减速。故障码提示80或81。
②、如果砂轮破碎，破碎转速、破碎时时间、破碎时状态等参数将自动保存。破碎指示灯亮，显示故障码60，并自动进入制动状态。

③、如果转速达到设定转速，则自动进入延时状态。此时启动灯灭，延时指示灯亮，转速自动恒定在设定转速附近。

（3）、延时状态

①、按下停止扭，系统将进入制动状态，制动灯亮，主轴开始自动减速。故障码提示80或81。
②、如果砂轮破碎，破碎转速、破碎时时间、破碎时状态等参数将自动保存。破碎指示灯亮，显示故障码60，并自动进入制动状态。

③、如果延时结束，则自动进入制动状态。此时延时灯灭，制动灯亮。

（4）、制动状态

当主轴转速降到50（可设置）转/分以下时制动结束，并返回待机状态。如果设置了自动打印，则按打印模式设置进行一次打印。
10、严禁超极限转速运转。在标称极限转速下不要运转时间过长，以免损坏轴承。

11、对转速设定、延时设定、打印机的操作应在待机状态下打印机没有打印时进行。

12、出现严重故障报警后，只有关闭控制器电源后重新打开才能继续使用。

二、故障处理

点击液晶屏上故障码按钮可查询故障原因及处理方法：
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